**Таблица соответствия размерных рядов стандартов DIN/SMS/ISO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Условный диаметр DN или Ду, дюйм** | **Условный диаметр DN или Ду, мм** | **Стандарт** |
|  |  | Наружный диаметр, мм |
|  |  | DIN | SMS | ISO | ГОСТ |
| 1/8" | 5 |  |  | 10.3 | 6 |
| 1/4" | 8 |  | 6.35 | 13.7 | 8 (9) |
| 3/8" | 10 | 12 | 9.54 | 17.1 | 10 (12) |
| 1/2" | 15 | 18 | 12.7 | 21.3 |  14 (16) |
| 3/4" | 20 | 22 (23) | 19.05 | 26.9 | 18 (20) |
| 1" | 25 | 28 | 25 | 33.7 | 25 |
| 1¼" | 32 | 34 (35) | 31.75 | 42.4 | 38 |
| 1½" | 40 | 40 (43) | 38 | 48.3 | 45 |
| 2" | 50 | 52 (53) | 50.8 | 60,3 (57) | 57 |
| 2½" | 65 | 70 | 63.5 | 76.1 | 76 |
| 3" | 80 | 85 (84) | 76.1 | 88.9 | 89 |
| 4" | 100 | 104 | 101.6 | 114.3 | 108 |
| 5" | 125 | 129 | 129 | 139.7 | 133 |
| 6" | 150 | 154 | 154 | 168.3 | 159 |
| 8" | 200 | 204 | 204 | 219.1 | 219 |
| 10" | 250 | 254 | 254 | 273 | 273 |
| 12" | 300 |  |  | 323.9 | 325 |
| 14" | 350 |  |  | 355.6 | 377 |
| 16" | 400 |  |  | 406.4 | 426 |
| 20" | 500 |  |  | 508 | 530 |
| 24" | 600 |  |  | 609.6 | 630 |
| 28" | 700 |  |  | 711.2 | 730 |
| 32" | 800 |  |  | 812 | 820 |